Бланк-заказ

на приточную установку на теплоносителе вода 
МПК(В)-ИННОВЕНТ
(типовой моноблок)
	Информация о заказчике
	

	
	полное наименование организации

	ФИО
	

	
	
	
	

	Тел
	
	Факс
	
	E-mail
	

	
	
	
	

	Объект
	

	
	
	
	

	Обозначение установки на объекте
	
	Дата
	


	Цель подбора:
	включение в проект
	
	запрос цены
	
	замена оборудования
	


Наименование оборудования для заказа (необходимо вписать полное обозначение):

	МПК(В)- ИННОВЕНТ-
	
	-О-
	
	
	

	
	Максимальная производительность установки (по номограмме), м3/час
	
	Конструктивное исполнение:

П-правая, Л-левая
	
	Специальная комплектация: М


	Производительность по воздуху
	
	м3/час

	
	
	

	Свободное давление на выходе из установки
	
	Па


	Этот  блок  заполняется  по  желанию  заказчика

	
	
	
	
	

	Расчетная температура перемещаемой среды, (С /
	вход
	
	выход
	Допускается применение в интервале температур:  -30оС ….+18оС

	
	
	
	
	

	
	
	

	Теплоноситель
	вода
	

	
	
	

	Расчетная температура теплоносителя, (С  не ниже 95оС /70оС


	вход
	
	выход
	Допускается применение при температуре воды выше указанной. Максимальная температура прямой воды 150оС, обратной 90оС, перепад  - не менее 20оС.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Дополнительная комплектация (отдельные поставочные позиции)
	
	Наименование опции
	Модификация
	Включить в поставку

	1
	Входной клапан
	
	гравитационный
	

	
	
	Без электроподогрева
	с ручным приводом
	

	
	
	
	с электроприводом  без возвратной пружины
	

	
	
	
	с электроприводом с возвратной пружиной
	

	
	
	С электроподогревом
	с электроприводом без возвратной пружины
	

	
	
	
	с электроприводом с возвратной пружиной
	

	2
	Гибкая вставка 
	на входе  
	

	
	
	на выходе
	

	3
	Система автоматики с контроллером
	САИН-ВМ*
	 В составе: 

- базовый ящик управления БЩУ с контроллером,

- датчик температуры воздуха,

- датчик температуры обратной воды


	

	
	
	Дополнительные датчики к САИН-ВМ
	капиллярный термостат
	

	
	
	САИН-В
	В составе: 

базовый ящик управления БЩУ с контроллером,

- датчики температуры воздуха,

- датчик температуры обратной воды,


	

	
	
	Дополнительные датчики к САИН-В
	датчик перепада давления на фильтре
	

	
	
	
	капиллярный термостат
	

	4
	Узел обвязки 
	УО-ИННОВЕНТ 
	

	5
	2-х ходовой запорно-регулирующий клапан
	В случае, если не заказывается УО-ИННОВЕНТ
	

	6
	Циркуляционный насос
	
	

	7
	Частотный преобразователь
	
	

	8
	Система автоматического поддержания заданного расхода воздуха
	«L-поток-2» в составе:

- блок управления «L-поток-2»
- датчик давления,

- частотный преобразователь
	

	9
	Виброизоляторы
	ДО
	

	10 
	Шумоглушитель
	ГШП
	


*Для МПК(В)-ИННОВЕНТ до 4 кВт
ИНН/КПП 2466159093/390001001
т. +7(967) 612 02 35.

Email: sibvsk@yandex.ru


